**安全生产管理行为检查内容及处罚表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查内容项 | 处罚标准 | 处罚 |
| 施 工 | 内业资料 | 安全生产管理制度建立不完全、未落实或落实不到位 | 处罚500元/项.次 |
| 安全资料记录归档不及时 | 处罚200元/次 |
| 特种设备未建立“一机一档”或档案资料不全 | 处罚200元/次 |
| 未及时上报专项施工方案，无批先干 | 处罚2000元/处，并责令停工 |
| 特种作业人员持证 | 未建立特种作业人员花名册；无到岗，离岗记录； | 处罚100-1000元/次 |
| 特种作业人员无有效资格证书； | 处罚100元/人，并责令清场 |
| 施工设备 | 特种设备未经检验和验收； | 处罚5000元/次，并责令停工 |
| 无特种设备施工检查，维修，保养，使用台账； | 处罚500元/次 |
| 起重设备吊装无试吊记录； | 处罚500元/次 |
| 消防和危险品管理 | 无消防安全责任制度，无针对性或不可操作，未确认消防安全责任人； | 处罚500元 |
| 消防和危险品管理 | 无消防安全责任制度，无针对性或不可操作，未确认消防安全责任人； | 处罚1000元 |
| 施工驻地 | 办公室生活区选址存在风险； | 处罚1000元，并立即整改 |
| 未按规定将作业区和安全生活区分开； | 处罚1000元 |
| 现场布置和防护 | 临边，临水，洞口，陡壁等危险作业区域无防护或防护不符合规定；未设置必要的警示标志； | 处罚200-500元/次 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道； | 处罚200元/次.处 |
| 施工现场未进行交通渠化； | 处罚1000元/次.处 |
| 危险品的存放，使用，管理等不符合规定； | 处罚1000元/次 |
| 个人安全防护不符合规定； | 处罚100元/次.人 |
| 检查内容 | 检查内容项 | 处罚标准 | 处罚 |
| 施 工 | 临时用电 | 外电防护小于安全距离，线路过道无保护 | 处罚500元/处 |
| 临时用电未采取TN-S接地接零保护系统，不符合“三级配电，两级保护”要求，保护零线与工作零线混接； | 处罚500元/处 |
| 配电箱开关违反“一机，一闸，一漏，一箱”，电箱闸无锁，无门，无防雨措施，电线老化，破皮未包扎 | 处罚500元/处 |
| 潮湿作业现场照明未使用36V及以下安全电压。 | 处罚1000元/处 |
| 模板，支架及脚手架 | 大型模板，支架和脚手架安装与拆除违反施工程序或施工方案； | 处罚1000元 |
| 大型模板存放无防倾倒措施； | 处罚500元 |
| 支架未经预压而投入使用； | 处罚2000元 |
| 脚手架未按规定设置剪刀撑； | 处罚1000元 |
| 脚手架10m以上未设置揽风绳； | 处罚1000元 |
| 施工机具 | 设置用电未按“一机一闸一保护”安装，未做接地保护和漏电保护器，Ⅰ类手持电动工具无保护接零，设备工作完毕时未拉闸断电； | 处罚500元 |
| 预应力张拉作业未按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面站人； | 处罚200元/次 |
| 外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨措施； | 处罚500-2000元 |
| 乙炔瓶，氧气瓶之间安全距离小于规定，乙炔瓶，氧气瓶与明火之间安全距离小于规定； | 处罚1000元 |
| 钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措施的； | 处罚1000元 |
| 拌和机等设备作业和检修不符合安全要求的； | 处罚500元 |
| 检查内容 | 检查内容项 | 处罚标准 | 处罚 |
| 施 工 | 垂直升降设备 | 垂直升降设备无验收合格证书； | 处罚1000元 |
| 架体附着装置不稳定牢固； | 处罚1000元 |
| 设备承载超过额定承载重量； | 处罚1000元 |
| 司机无证上岗，无联络工具或联络部通畅； | 处罚500元/人 |
| 起重作业 | 塔吊基础不符合要求； | 处罚1000元 |
| 起重设备未取得使用证； | 处罚2000元 |
| 轨道式起重机无有效限位或保险装置，未作业时不使用夹轨钳； | 处罚1000元 |
| 使用起重设备运送人员 | 处罚500元/次 |
| 大型构件空中停留操作人员离开 | 处罚500元/次 |
| 司机无证上岗； | 处罚500元/人 |
| 高处作业 | 作业平台脚手板不铺满或在翘头板，无专设通道或爬梯； | 处罚500元/次 |
| 高处作业人员安全带无牢靠悬挂点； | 处罚500元/次 |
| 脚手架未按要求设置剪刀撑、未按要求设置密目式安全立网； | 处罚500元/次 |
| 未按要求设置危险告示牌、警示牌、指令牌等 | 处罚200元/个 |
| 基坑作业 | 基坑边坡不符合安全要求，基坑边沿堆物小于安全距离； | 处罚200元/处 |
| 基坑未按规定采取排降水措施，基坑支护未按规定观测或支护设施产生变形； | 处罚500元/处 |
| 基坑未按规定设置围挡和密目安全网 | 处罚2000元/处 |
| 基坑未按规定设置上下通道或通道设置不符合要求； | 处罚200元/处 |
| 基坑缺失标识牌、警示牌、指令牌 | 处罚200元/个 |
| 有人员进入挖土机半径作业； | 处罚200元/人 |
|  |  |  |  |
| 施 工 | 高边坡 | 高边坡作业中存在立体交叉； | 处罚500元/次 |
| 高边坡作业时未按规定进行有效防护； | 处罚500元/次 |
| 人工挖孔桩孔未进行防护，未设置高出地面围栏，桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风； | 处罚500元/次 |
| 桥 梁 | 上跨或下穿公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理，或未设置防护措施； | 处罚1000元/次 |